INSTRUCCIONES PARA REALIZAR UN PROYECTO:
A.- ÍNDICE DE PLANOS:
Los planos realizados aparecerán detrás del índice de planos en el orden y numeración especificados.

Indica el contenido de cada lámina. Ejemplo para el caso de un vehículo:

1.1 Boceto general del vehículo.

1.2 Croquis del  mando a distancia.

2.1 Mecanismo de tracción.

3.1 Esquema eléctrico

3.2 Esquema de conexiones

4.1 Despiece del chasis.

4.2 Ejes y ruedas.

El cajetín de cada lámina se completará siguiendo este ejemplo:

	Dibujado
	E. Rivera
	20/11/1999
	
	
	

	Comprobado
	J. Fernández
	1/12/1999
	
	I.E.S. Santiago Apóstol
	

	Escala
	Proyecto: Vehículo
	Lámina nº  3.2
	

	
	                            Esquema eléctrico
	
	
	Curso   3º C       Nº:
	6



En las casillas de Dibujado se indica el nombre del autor y la fecha de realización.  En las de Comprobado va el nombre del profesor y la fecha de entrega de la carpeta.

B.- PARTES QUE COMPONEN EL OBJETO:
Desglosa por partes o bloques el prototipo. Ejemplo de un móvil:

1ª.-  Chasis.

2º.- Ejes y ruedas.

3º.- Tracción.

4º.- Luces de carretera y marcha atrás.
5ª.- Mando de control.
C.- RELACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS A UTILIZAR:


Señala las herramientas que previsiblemente se usarán clasificándolas según sean:

· Herramientas manuales para cortar, apretar, limar...

· Máquinas-herramienta para taladrar, serrar, soldar...

· Instrumentos de medida para trazar las piezas, comprobar los acabados...
· Útiles de limpieza para dejar el puesto de trabajo en perfectas condiciones.
D.- PLAN DE SEGURIDAD:

Describe las principales normas de seguridad e higiene en el trabajo que nos permitirán evitar los riesgos propios del taller.

· Normas de Seguridad e Higiene en el Taller: Resume las normas generales que hay que cuidar en el taller, comunes a todas las operaciones y cualquier tipo de herramienta.

· Normas de seguridad y mantenimiento de.....: En estos cuatro apartados se resumen las normas de 4 de las principales máquinas-herramienta o técnicas constructivas que se vayan a realizar. Por ejemplo se señalarían las de el taladro, la pistola termoencoladora, las pinturas...

· Elementos de protección  individual: Indica la lista de herramientas y útiles de protección que será necesario utilizar durante la ejecución del proyecto.

E.- MEMORIA


Se trata de una descripción del prototipo y su funcionamiento.

Debes redactar con claridad como es el objeto, donde están colocadas sus partes principales, así como el funcionamiento del mismo. Con tu redacción, debes contestar al menos a estas preguntas:

-¿Qué forma tiene?. 

-¿De qué materiales está hecho principalmente?

-¿Cuáles son sus partes principales?.

-¿De qué tipo es la estructura?, ¿es resistente y estable?.

-¿Cómo funciona?, ¿qué mecanismos lleva?, ¿qué circuitos?. 

-¿Cómo se pone en funcionamiento?, ¿cómo se controla?.

Debes incluir también unas pequeñas instrucciones de mantenimiento, para evitar las averías.

IMPORTANTE: Presta atención a la sintaxis y ortografía.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL

Actualmente los proyectos incluyen estos capítulos. Añade este apartado en tu memoria intentado responder a estas preguntas:

¿Qué repercusión sobre el medio ambiente va a suponer la ejecución y uso del proyecto?

¿Cómo se pueden reducir los impactos negativos –reciclaje, reutilización, ahorro, depuración, regeneración, ...?

¿En qué aspectos podríamos lograr un impacto positivo sobre el medio ambiente?

¿Qué colectivo humano va a salir beneficiado con la ejecución de este proyecto?

¿Cómo se puede aumentar el grupo de beneficiados?

¿Para qué colectivos puede suponer inconvenientes la ejecución del proyecto?

¿Cómo podrían reducirse estos perjuicios?
F.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS: 
Calcula los valores de resistencias, corrientes y potencias de tu circuito. Pon al lado un esquema. Ejemplo:

Cálculo de la R de una lamparita:

	Corresponde a la lámina 3.1

1. Esquema:                               2.Datos:              3.Cálculos:             4. Resultados:




Calcula la relación de transmisión, velocidades, nº de dientes, etc. Pon también el esquema. Ejemplo:

	Corresponde a la lámina:

1. Esquema:                              2. Datos:            3. Cálculos:                          4. Resultados:




G.- MEDICIONES: CÁLCULO DEL COSTE DEL MATERIAL:
Aquí debes realizar los cálculos de las cantidades de material necesario. Para ello tendrás que calcular longitudes, áreas y volúmenes, realizando los cambios de unidades correspondientes.

	Pieza: Rueda.
Material: Aglomerado.
Lámina: 4.1
1.Croquis:  2.Datos:   3.Cálculos:   4.Cambio unidades:

 1.                                            2.        r = 10 cm

                                                                         precio = 1,5 euros / m2

                                              3.        A =   r2 = 3´1416 · 102  = 314´16 cm2 

                                               4.       314´16 cm2 = 0´031416 m2 

                                                        1 m2------------------ 1,5 euros

                                                        0´031---------------   X

                                                        X =    0,046 euros




H.- PRESUPUESTO:
En la columna Ref. pon el código de identificación del artículo que aparece en las tarifas. 

En la columna Cantidad, no olvides poner las unidades comerciales -m, m2, Kg...-.

En la columna Descripción, indica el tipo de artículo y LAS CARACTERÍSTICAS del mismo: longitud, tipo de rosca, voltaje...

En la columna Precio/u., no olvides poner las unidades -comerciales- cuando sea necesario.

En la columna Total, indica el producto de la cantidad por el  precio.

En Reciclados se anotan materiales que no habrá que comprar porque son de deshecho.


Los materiales de bajo coste como estaño, pegamento, hilo, tornillos... se considera que suponen un incremento de un 5% calculado sobre los materiales principales. Por tanto calcula el coste de los materiales importantes y súmalos en suma parcial. Ahora calcula el 5% de esa cantidad y ponlo en Pequeño Material.

Añade el coste de la mano de obra.

En la casilla del SUBTOTAL se suman todos los Totales anteriores.

En la casilla del IVA se calcula el tanto por ciento del SUBTOTAL.

En la casilla TOTAL se suman el SUBTOTAL y el IVA. Se expresa en euros.


Expresa todas las cantidades en céntimos y alinéalos bien.
	Ref.

	Cantidad
	                               Descripción 
	Precio/u.
	Total

	IES-1
	0`012m2
	Aglomerado 8 mm
	4’2/m2
	0´05

	IES-13
	6 m
	Hilo de cobre de 1,5 mm2
	6’5/200m
	0’19

	IES-33
	10
	Tornillo cincado 19 x 16
	0’04
	0’40

	1403
	4
	Rueda dentada PVC 12 dientes
	0’40
	1’60

	1732
	3
	Barra roscada M 4, 115 mm
	0’14
	0’42

	LOG-23
	1
	Motor con reductor de 2-6 Voltios
	2’40
	2’40

	1918
	2 m
	Cable unipolar 0´14 mm2
	0’14
	0’28

	IES-8
	0´031m2
	Chapa galvanizada 0´5 mm
	5 / m2
	0’15

	
	
	Reciclados: Botes de carretes fotográficos
	-
	-

	
	
	Cajas de plástico de golosinas
	-
	-

	
	
	
	-
	-

	
	
	Suma parcial
	
	       5’49

	
	
	Pequeño material
	5 %
	       0’27

	
	15 h
	Mano de obra
	6/h
	90’00


	Subtotal
	95’76

	I.V.A. 16%
	15’32


	TOTAL €     111’08 


I.-  PLANIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN: DIAGRAMA DE GANTT. 


Debes dividir el proceso de construcción en varias tareas distintas, y calcular cuanto tiempo puedes dedicar a cada una. Ten en cuenta que sois varios operarios en el equipo y que a veces podréis hacer varias cosas a la vez. Indica cada operación de montaje, paso a paso, empleando vocabulario técnico preciso. Ejemplo:






    Sesiones de trabajo:


	Tareas constructivas:
	1ª
	2ª
	3ª
	4ª
	5ª
	6ª
	7ª
	8ª
	9ª
	10ª
	11ª
	12ª
	13ª
	14ª
	15ª

	1.- Medida y trazado chasis en el aglomerado. Aserrado. Limado. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.- Trazar y cortar sobre chapa pletinas para sujetar ejes. Marcar centros. Taladrar. Plegar. Fijar sobre el chasis.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.- Medir y cortar varillas para ejes.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.- Montar engranaje sobre el eje trasero. Fijar con tuerca y contratuerca.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.- Montar engranaje sobre el eje del motor con reductora. Montar la reductora sobre el chasis.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


J.- DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO Y RESPONSABILIDADES:
Ningún componente del grupo debe quedar sin cargo. Procurad que las responsabilidades sean rotativas a lo largo del curso.

L.- HOJA DE PROCESO.

En esta tabla se va detallando la construcción del prototipo. Para ello hay que describir en la primera columna cada operación realizada. En la segunda se anota el nombre del operario u operarios que la realizan. En la tercera se indica el tiempo invertido en minutos. Ejemplo:

	Operación
	 Operarios
	     T

	Trazar y cortar chasis.
	Eusebio, Mariola.
	20'

	Medir y cortar pletinas para sujetar los ejes.
	Antonio.
	35'

	Limar chasis.
	Eva, Paco.
	15'

	Marcar y taladrar pletinas.
	Eusebio, Eva.
	50'


	Esta carpeta ha sido diseñada para los alumnos del I.E.S. Santiago Apostol. Almendralejo, septiembre de 2005.


